# 定普环线东皋岭隧道维修加固工程

# 专项作业公开选择文件

# 选择人：杭州交通高等级公路养护有限公司

# 二〇二五年五月

目录

[第一章 选择公告 3](#_Toc29027)

[第二章 响应人须知 5](#_Toc21189)

[第三章 工程量清单 8](#_Toc6107)

[第四章 评选办法 9](#_Toc30179)

[第五章 响应文件格式 11](#_Toc16993)

# 

# 第一章 选择公告

因承建工程项目任务的需要，拟对定普环线东皋岭隧道维修加固工程专项作业 合作单位进行公开选择。欢迎对本项目有兴趣、具备合格响应人资格的国内法人参加此次合作单位的选择。

1. **项目概况与选择范围：**

（1）项目概况：东皋岭隧道(上行)位于 S308定普环线舟山市定海区境内,建成于2002年。设计公路等级为一级公路,设计行车速度为60km/h,隧道采用单洞单向行车,东皋岭隧道（上行）全长 1113米，东皋岭隧道（下行）全长 1177米。隧道洞门形式为削竹式、端墙式洞门,隧道衬砌采用复合式衬砌。该隧道衬砌环向裂缝、纵向裂缝，路缘石、盖板破损，瓷砖开裂、剥落，内装饰脱落、网裂，隧道消防设施破损、缺失，照明灯具超过使用寿命,出现不同程度的故障或损坏，监控与通信设施未正常工作，供配电设备等设施设备出现严重腐蚀等病害。实施内容为1、土建结构：隧道内部干、湿裂缝修复；破损路缘石及盖板 修复补充；洞门端墙处涂层及洞内装饰修复；下行段护栏除锈喷漆修复及上行段护栏拆除后新建；更换隧道信息牌；其他附属设施修复；重新施划路面标线。2、照明通风设施：更换所有照明灯具，并根据实际交通量及洞外亮度数据重新设计；维修变电所内通风控制柜；更换照明控制柜，并预留远程控制功能；维修或更换已损坏隧道内风机及风机配电控制箱，并增设安全吊链；更换损坏人通标志灯；更换已损坏的 COVI 检测器、亮度检测器、风速风向仪，并利用原风机控制系统实现风机的控制；更换损坏的洞内摄像机；更换低压补偿柜。3、隧道消防设施：更换人通门，并采用钢质平推甲级防火门（A）；考虑到本项目特殊性，采用将人通门处消防水管沿洞壁往上敷设，绕过人通后在向下敷设，并与原水管相接。

（2）选择范围：详细选择内容或要求见第三章工程量清单。

报价需知:所报的价格包含为完成清单里的工程内容及其附属、辅助工作、缺陷修复工作所发生的各项成本（人工、材料、机械设备）、管理费、保险及其他费用，封道维护费、原材试验检测费及质检资料费、取样、利润、税金、政策性文件规定的所有风险、责任等各项应有费用；潜在响应单位不得以低于成本价恶意中选。

响应人自行考虑食宿及驻地办公，必须按项目标化、环保要求进行建设，并达到业主的标化要求，相关费用包含在综合单价内。

质量要求：严格按照设计文件、相关规范进行施工，工程必须达到设计要求和质量检验评定标准，满足定普环线东皋岭隧道维修加固工程施工图设计、招标文件及业主等要求。

进度计划要求：满足选择人总体工程施工进度安排，接受并执行本项目业主和监理下达的施工进度计划。

机械设备和人员要求：响应人投入本工程的人员必须保证满足选择人总体计划安排的施工需要，并保证相关机械设备必须到场，特殊工种应经过专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗。

安全要求：严格执行《公路工程施工安全技术规程》（JTG F-90－2015）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）和《道路交通标志和标线》（GB 5768.4-2017）规范的要求。响应单位需采取有效措施，保障所有作业人员及财产的安全，并配备一名安全员，一名现场负责人，当进行养护维修作业时，应顺着交通流方向设置安全设施。当作业完成后，应逆着交通流方向撤除为养护维修作业而设置的有关安全设施，恢复正常交通。

**2、服务期限**：90日历天，逾期完工违约金10000 元/天，（从合同签定至施工完成后临时措施拆除）。

**3、服务地点：**舟山市定海区。

**4、响应人资格条件**

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（2）与选择人存在利害关系可能影响公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本次选择活动；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一项选择活动；

（3）本次选择：不接受联合体参加，不允许分包；

（4）营业执照、资质等级证书、安全生产许可证等必须真实有效；

（5）拟投入本工程主要负责人、技术和管理人员、特种作业人员（证书）；

（6）拟投入本工程主要施工机械设备表；

**5、选择文件的获取**

（1）本次选择文件 (补充、澄清、修改文件) 以网上下载方式发放。如需图纸请自行联系本项目联系人获取。

（2）选择文件网上下载时间：响应文件递交截止时间前。

（3）澄清、补充、修改等更正补充公告请自行登录杭州交通高等级公路养护有限公司门户网站进行下载，不再另行通知，响应人因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。

**6、响应文件递交**

（1）响应文件递交截止时间： 2025 年 6月 3 日 16：00。

（2）响应文件递交地点：杭州市西湖区双浦镇枫桦东路66号三楼东侧杭州交通高等级公路养护有限公司。

（3）逾期送达或未密封应当予以拒收。

（4）有关本项目的其它事宜，请与选择人联系。

**7、发布公告的媒介**

本次选择在杭州交通高等级公路养护有限公司官网(http://www.hzjtgdj.com/)上发布。

**8、联系方式**

选择人：杭州交通高等级公路养护有限公司

地 址：杭州市西湖区双浦镇枫桦东路66号三楼东侧杭州交通高等级公路养护有限公司

联系人姓名： 胡先生

电话：0571-88136593

2025年5月27日

# 

# 第二章 响应人须知

| **序号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 定普环线东皋岭隧道维修加固工程专项作业 |
| 2 | 项目地点 | 浙江省舟山市定海区 |
| 3 | 选择范围及服务期 | 详见选择公告 |
| 4 | 选择方式 | 🗹公开选择 □邀请选择 |
| 5 | 资格审查 | 🗹资格后审 |
| 6 | 响应人资格条件 | 详见第一章 选择公告 |
| 7 | 质量标准 | 满足选择人要求 |
| 8 | 签字或盖章要求 | 按响应文件提供的格式签字和加盖单位公章 |
| 9 | 响应文件份数 | ①正本一份，副本两份（正本的彩色复印件可用作副本）；  ②正、副本内容须完全一致，如有出入，以正本内容为准。 |
| 10 | 装订要求 | 可以采用胶装等方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页。 |
| 11 | 封套写明 | 响应人名称：  选择人：杭州交通高等级公路养护有限公司  选择名称：定普环线东皋岭隧道维修加固工程专项作业  选择人地址：杭州市西湖区双浦镇枫桦东路68号  在 2025年 6 月3 日 16 ：00（即开启时间）前不得开启 |
| 12 | 响应截止时间 | 见选择公告 |
| 13 | 响应文件的拒收情形 | 纸质响应文件逾期送达、未送达指定地点或未按要求密封的。 |
| 14 | 是否退还响应文件 | 🗹否 □是 |
| 15 | 开启时间和地点 | 开启时间：同响应截止时间。  开启地点：同响应文件递交地点。 |
| 16 | 开启时应携带的资料 | 如法定代表人参加的，必须随带本人身份证原件；如委托代理人参加的，必须随带本人身份证原件、授权委托书原件。 |
| 17 | 密封情况检查 | 由选择人或者其集体推选的代表检查响应文件的密封情况。 |
| 18 | 评审小组的组建 | 评审小组成员为5人（含5人）以上奇数组成。人员配置：实施部门代表2人、其他3人从公司专家库中抽取。 |
| 19 | 中选公示媒介 | 公示媒介：杭州交通高等级公路养护有限公司(https://www.hzjtgdj.com)  公示信息：中选项目名称，拟中选单位名称、中选价等。  公示期：3天。 |
| 20 | 纪律要求 | 响应人不得在本次选择活动中相互串通或者与选择人串通，不得向选择人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加本次选择活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。 |
| 21 | 异议投诉 | 1.异议  潜在响应单位或者其他利害关系人对选择文件有异议的，应在递交响应文件截止之日前1个工作日内，通过以下方式提出0571-88136593。  响应单位或者其他利害关系人对响应文件开启过程有异议的，应在开启响应文件现场向选择人提出，选择人应当场予以答复。  选择人将在收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，将暂停响应活动。  异议书应当包括下列主要内容：①异议人名称、地址、有效联系人、联系电话；②与异议事项有关的当事人的名称；③异议的具体事实、具体理由；④相关请求和主张；⑤有效的证据材料；⑥提起异议的日期。  异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者提出异议的本人签字，并附有效身份证明复印件。  2.投诉  选择人逾期未答复异议事项，或者潜在响应单位或其他利害关系人对选择人的答复不满意，或者潜在响应单位或其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的响应单位或其他利害关系人有权向本项目监督部门投诉。 |
| 22 | **需要补充的其他内容** | |
| 22.1 | 废选条款 | 1、响应人未同时满足本表格所列的全部条件；  2、响应人未在选择文件规定的时间内，将响应文件递交到指定地点；  3、响应人在一份响应文件中对同一选择项目报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；  4、改变选择文件提供的工程量清单中的项目名称、计量单位、工程数量的；  5、经评审小组认定响应人以低于成本价报价，恶意竞争的。 |
| 22.2 | 重新选择 | 有下列情形之一的，选择人将重新选择：  (1) 响应截止时间止，响应人少于 3 个的；  (2) 经评审小组评审后否决所有响应文件的；  (3) 中选人无正当理由拒签合同的，或者中选人放弃中选或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，中选人不符合中选条件的；  (4) 法律规定的其他情形。 |
| 22.3 | 其他 | 本选择由杭州交通高等级公路养护有限公司项目管理中心制定并负责解释。 |

# 工程量清单

项目名称：定普环线东皋岭隧道维修加固工程专项作业

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 金额 |
| 502-2 | 衬砌裂纹、剥离、剥落处理 |  |  |  |  |
| -r | 修补裂缝（≥0.2mm干裂缝扩缝注胶） | m | 720.2 |  |  |
| -s | ≥0.5mm干裂缝开槽注浆 | m | 240 |  |  |
| 505-3 | 洞内装饰工程 |  |  |  |  |
| -d | M10水泥砂浆抹面2cm厚（含清洗及找平等费用） | m2 | 11994.5 |  |  |
| -e | 侧墙涂2.5m高常温固化柔性纯瓷涂层采用普通非反光白色瓷化涂料（实际施工颜色以业主要求为准） | m2 | 11994.5 |  |  |
| -f | 拱顶部4mm厚隧道专用无机涂料（灰黑色）（含清洗及找平等费用） | m2 | 33692.9 |  |  |
| 506-1 | 人行道维修与新建 |  |  |  |  |
| -b | 护栏除锈及原喷漆恢复(氟碳漆) | m | 1177 |  |  |
| 506-2 | 检修道维修与新建 | m |  |  |  |
| -a | 路缘石破损拆除并修复（含拆除物装车、外运并弃置等全部相关费用） | m | 102.9 |  |  |
| -b | 检修道盖板（114\*50\*8cmC25钢筋砼盖板）破损拆除并更换（含拆除物装车、外运并弃置等全部相关费用） | 块 | 1 |  |  |
| 507-3 | 设备维修、保养及拆除 |  |  |  |  |
| -a | 桥架维护及重新涂刷（上行及下行） | 项 | 1 |  |  |
| -b | 消火栓箱维修（更换箱门，内部设备维修、更换及增设）（上行及下行） | 项 | 1 |  |  |
| -c | 拆除设备（包括涉及本项目所有需拆除设备的拆除、装车、外运及弃置等全部相关费用） | 项 | 1 |  |  |
| -d | 原消防水管除锈并重新刷漆（一底两面）（颜色与对应拱顶或侧墙保持一致） | m2 | 1440 |  |  |
| -f | 发电机保养 | 项 | 1 |  |  |
| -g | 风机返厂维修（含增设安全吊链） | 套 | 9 |  |  |
| -i | 电光诱导标维修（上行及下行）（含单灯控制器） | 项 | 1 |  |  |
| 507-11 | 配电房封堵（上行及下行）（含封堵、更换窗户防虫网、增设挡鼠板等） | 项 | 1 |  |  |
| 507-13 | 管理中心软件接入（上行及下行）（ 洞口单灯控制器操作平台搭建） | 项 | 1 |  |  |
| 614 | 隧道内交通标志维修 |  |  |  |  |
| 614-3 | 重建或新增 |  |  |  |  |
| -a | 现状信息错误标志、标牌更换 | 块 | 3 |  |  |
| -b | 侧壁诱导标反光膜 | m2 | 30.5 |  |  |
| -c | 侧石立面标记反光涂料 | m2 | 916 |  |  |
| 616 | 道路交通标线局部维修 |  |  |  |  |
| 616-3 | 溶剂加热涂料路面标线修复 | m2 | 1259.5 |  |  |
| 合计 | | | |  | |

# 评选办法

**一、 基本原则：**

1.评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.本次评审为递交响应文件的所有合格供应商提供公平的竞争机会。

3.评审小组将遵循公平、公正的竞争原则，严格按照选择文件的要求，对响应文件、承诺文件等进行分析、评价，并确定中选单位。

**二、评审程序：**

1.组建评审小组

由选择人根据本次选择的特点组建评审小组，成员人数见本选择文件响应人须知。

2.评审小组工作原则

评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据选择文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应选择文件的响应文件按无效响应处理。

3.评审程序和内容

(1)本项目选择由选择人主持，宣布评审的有关事项。

(2)评审小组按照选择文件的要求和规定，首先对所有响应单位的响应文件进行形式评审，凡响应文件不符合选择文件要求的，经评审小组询问核实并认定后，作无效响应处理，其响应文件不再进入下一环节的评审。

(3)评审小组对通过形式评审的响应单位就报价等要素进行评审。

(4)完成选择报告，推荐候选合作单位。

**三、本次选择采用：**

1、☑经评审的最低价法（各响应单位税率不同时，以不含税总价最低为准）。

**第五章 响应文件格式**

# 定普环线东皋岭隧道维修加固工程

**专项作业响应文件**

响应人： （盖单位公章）

年 月 日

**一、响 应 函**

**杭州交通高等级公路养护有限公司**：

1．我方仔细研究了 定普环线东皋岭隧道维修加固工程专项作业 项目选择文件（包括补充文件）的全部内容，同意接受选择文件的全部内容和文件。本项目我方的含税总报价为:（小写） 元（人民币），我方声明此报价已考虑了所有因素，服务时间 满足选择文件要求，服务质量 满足选择文件要求 。

2．我方承诺在响应期内不修改、不撤销响应文件。

3．我方已详细审查全部选择文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我方同意按照选择人要求提供与其选择有关的一切数据和资料。

5．如我方中选：

（1）我方承诺在合同约定的期限内完成所有服务内容并履行规定的一切责任和义务。

（2）我方承诺接受你方对服务范围的调整。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．本响应函及响应文件其它组成部分在响应截止之日后的 90 天之内有效，在此期限届满之前，本响应函及响应文件其它组成部分将始终对我方具有约束力并可随时被采纳。

8． （其他补充说明）。

响应单位： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

**二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明**

**的授权委托书**

**法定代表人身份证明**

响应单位名称： 地址：

成立时间： 年 月 日。

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码： 系 （响应单位）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

响应单位： （盖单位公章）

年 月 日

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）可附页 |

**三、授权委托书**

本人 （姓名）系 （响应单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附件：委托代理人身份证复印件

响应单位： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）可附页 |

1. **报价清单**

项目名称：定普环线东皋岭隧道维修加固工程专项作业

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 金额 |
| 502-2 | 衬砌裂纹、剥离、剥落处理 |  |  |  |  |
| -r | 修补裂缝（≥0.2mm干裂缝扩缝注胶） | m | 720.2 |  |  |
| -s | ≥0.5mm干裂缝开槽注浆 | m | 240 |  |  |
| 505-3 | 洞内装饰工程 |  |  |  |  |
| -d | M10水泥砂浆抹面2cm厚（含清洗及找平等费用） | m2 | 11994.5 |  |  |
| -e | 侧墙涂2.5m高常温固化柔性纯瓷涂层采用普通非反光白色瓷化涂料（实际施工颜色以业主要求为准） | m2 | 11994.5 |  |  |
| -f | 拱顶部4mm厚隧道专用无机涂料（灰黑色）（含清洗及找平等费用） | m2 | 33692.9 |  |  |
| 506-1 | 人行道维修与新建 |  |  |  |  |
| -b | 护栏除锈及原喷漆恢复(氟碳漆) | m | 1177 |  |  |
| 506-2 | 检修道维修与新建 | m |  |  |  |
| -a | 路缘石破损拆除并修复（含拆除物装车、外运并弃置等全部相关费用） | m | 102.9 |  |  |
| -b | 检修道盖板（114\*50\*8cmC25钢筋砼盖板）破损拆除并更换（含拆除物装车、外运并弃置等全部相关费用） | 块 | 1 |  |  |
| 507-3 | 设备维修、保养及拆除 |  |  |  |  |
| -a | 桥架维护及重新涂刷（上行及下行） | 项 | 1 |  |  |
| -b | 消火栓箱维修（更换箱门，内部设备维修、更换及增设）（上行及下行） | 项 | 1 |  |  |
| -c | 拆除设备（包括涉及本项目所有需拆除设备的拆除、装车、外运及弃置等全部相关费用） | 项 | 1 |  |  |
| -d | 原消防水管除锈并重新刷漆（一底两面）（颜色与对应拱顶或侧墙保持一致） | m2 | 1440 |  |  |
| -f | 发电机保养 | 项 | 1 |  |  |
| -g | 风机返厂维修（含增设安全吊链） | 套 | 9 |  |  |
| -i | 电光诱导标维修（上行及下行）（含单灯控制器） | 项 | 1 |  |  |
| 507-11 | 配电房封堵（上行及下行）（含封堵、更换窗户防虫网、增设挡鼠板等） | 项 | 1 |  |  |
| 507-13 | 管理中心软件接入（上行及下行）（ 洞口单灯控制器操作平台搭建） | 项 | 1 |  |  |
| 614 | 隧道内交通标志维修 |  |  |  |  |
| 614-3 | 重建或新增 |  |  |  |  |
| -a | 现状信息错误标志、标牌更换 | 块 | 3 |  |  |
| -b | 侧壁诱导标反光膜 | m2 | 30.5 |  |  |
| -c | 侧石立面标记反光涂料 | m2 | 916 |  |  |
| 616 | 道路交通标线局部维修 |  |  |  |  |
| 616-3 | 溶剂加热涂料路面标线修复 | m2 | 1259.5 |  |  |
| 合计 | | | |  | |

说明：

1、报价清单价中发票种类及税率为： 增值税 发票，税率 % 。

2、工程量清单中所列数量是预估的数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付应以实际完成且签认数量，按合同签订的单价计算支付金额。

本人 ，代表 公司特此声明：本次报价是我单位在对本次报价活动再次慎重考虑后的报价，我单位自愿承担本次报价的一切责任，同意签订合同，并承诺全面履行合同，绝不反悔。

响 应 单 位 ： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

联系人电话：

**五、拟委派的主要管理、技术和特殊工种人员一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中  担任的职务 | 技术职务 | 工作年限 | 类似施工经验年限 | 备注 |
| 参考 |  | 项目负责人 | 建造师/工程师 |  |  |  |
| 参考 |  | 专职安管员 |  |  |  |  |
| 参考 |  | 高空作业 |  |  |  |  |
| 参考 |  | 电工 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后附相关人员证书、证明资料等。

**六、拟投入本合同主要施工机械设备表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械名称 | 出厂时间 | 额定功率(kw) | 数量 | | | | 预计进场  时间 |
| 小计 | 其中 | | |
| 自有 | 新购 | 租赁 |
| 参考 | 登高车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考 | 载货车辆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考 | 预警车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考 | 施工车辆（皮卡） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后附相关设备证明资料等。

**七、完成的类似项目情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目内容 |  |
| 合同价格 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方联系人及电话 |  |
| 项目概况及履约情况 |  |
| 备注 | 后附相关证明材料 (合同协议书) |

**八、包括但不限于响应单位营业执照、资质证书复印件等**

**九、 承 诺 书**

致杭州交通高等级公路养护有限公司 ：

通过对贵单位 定普环线东皋岭隧道维修加固工程专项作业 项目选择文件认真研究后，我单位郑重承诺：

1.我单位完全接受贵方 定普环线东皋岭隧道维修加固工程专项作业 项目选择文件的各项要求,保证在实施过程中，坚决执行合同约定，承担合同责任,并全面履行合同义务。

2.我方在响应、合同签署阶段已对选择文件进行详细核查，对其做出的判断和决策负责，在合同履行过程中不因上述问题向甲方提出任何索赔。

3.我方保证接到中选通知后，按响应文件及合同协议书的要求，及时做好人员、设备、物资的安排；保证全部承包工程不分包、不转包；并随时接受贵单位的检查和验收。如施工过程中，我方未达到贵方要求和自身承诺，自愿接受贵方调整工程任务，直至解除合同的一切处理，并承担一切责任。

4.我方服从贵方、业主要求和总体施工安排，无条件接受贵方对我方的安排及内容调整，并承诺绝不以此作为借口提出增加费用要求。

5.为加强对本工程的施工管理，我单位承诺拟派现场负责人一致，全权负责本工程的建设。没有贵单位认可，不更换他人，不随意离开现场，确保负责人尽职尽责、自始至终地抓好整个项目建设，如有违约，愿接受贵单位处罚。

6.施工过程中，我方一定要加强施工现场劳务管理，保证绝不出现恶意讨薪、停工罢工、聚众上访，围堵、围攻贵方及相关管理单位的不良行为。

7.施工过程中，不论任何原因引起的窝工及误工，均由我方根据施工实际情况及时调整资源配置，决不向贵方申请任何误工索赔。

8.我方确保所担负的工程任务按贵方规定时间完工，如因我方原因造成工期延长，自愿接受贵方处罚。

9.在施工过程中坚决做到安全生产，绝不偷工减料，不发生安全质量事故或问题。如出现安全质量事故，造成的一切损失由我方承担。

10.我方在报价时已充分考虑到施工中的各种影响因素及可能出现的各种风险，施工过程中决不提出涨价及补偿要求。

11.在合同执行过程中，我方将严格执行合同条款约定，全面履行合同义务和责任，服从贵方管理和领导，全面执行贵方的各项管理制度。

12.我方所有参加施工的劳务人员工资均由我方发放，如造成人员工资拖欠的，自愿承担所有责任，决不再向贵方索要。

13.我方承诺签订合同后，将及时为拟投入本工程的我方全部人员、财产、机械设备购买保险。若因我方自身原因造成人员伤亡、设备的毁坏，我单位将自行承担一切损失和责任，保证不再要求贵方承担经济损失补偿。

响应单位： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日